**酒精灯的使用及应急预案**

1、检查酒精灯是否能正常使用。正常使用的酒精灯要求：酒精灯灯体无破损；灯芯应浸润酒精且不宜太短，一般高出灯0.3~0.5cm。若灯芯顶端不平或焦掉则用剪刀剪平。

2、添加酒精时，不超过酒精灯容积的2/3；酒精不少于l/4。（酒精量太少则

灯壶中酒精蒸气过多，易引起爆燃；酒精量太多则受热膨胀，易使酒精溢出，

发生事故。）

3、绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精，以免失火。

4、绝对禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯。

5、用完酒精灯，必须用灯帽盖灭，不可用嘴去吹。熄灭酒精灯后应再提一下灯

帽， 方便下次使用时打开。（盖灭后需再重盖一次，放走酒精蒸汽，让空气进

入，免得冷却后盖内造成负压使　盖打不开）

6、不要碰倒酒精灯，万一洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立即用湿布扑盖。如

火势较大，及时使用干粉灭火器扑灭，严禁用水！（如果水量不大可能将酒精

冲到别的地方继续燃烧。）

医学检验实验教学中心